|  |  |
| --- | --- |
| **NackaK_logo_staende_3#320D8.png** | **KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6 **Inglasning av balkong**Fastighetsbeteckning:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Adress och lägenhetsnummer**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten)*En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.* |  | BBR (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)A-ritning (arkitektritning)K-ritning (konstruktionsritning) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(E) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, utförs i lägst brandteknisk klass E30 | E | Visuellt | BBR 5:537 |  |  |  |
| Skydd mot spridning av brand och brandgas inom byggnad | E | Visuellt/leverantörens anvisning | BBR 5:85 |  |  |  |
| Säkerhetsbeslag på öppningsbara fönster, balkongdörr och glaspartier | E | Visuellt | BBR 8:231 |  |  |  |
| Glas i byggnader/säkerhet vid användning | E | Produktbeskrivning/visuellt | BBR 8:35- 8:353 |  |  |  |
| Leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt vindbelastning har följts | E |  | Leverantörens anvisningar |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand | E | Visuellt | BBR 5:323 |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.